Příloha č. 1.1 Smlouvy o dílo

**Specifikace herních prvků:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace herních prvků dle požadavku zadavatele.

Doplnění herních prvků hřiště Pražská ul. - sídliště Lada, p.p.č. 5750/85, Česká Lípa, a hřiště Jáchymovská ul., p.p.č. 5750/131, Česká Lípa.

Součástí dodávky herních prvků jsou dopadové plochy z kačírku. Pod kačírkem bude geotextilie.

Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště ČSN EN 1176 a 1177.

**Specifikace herních prvků ul. Pražská, sídliště Lada:**

1. **Skluzavka se dvěma závěsnými kombinovanými houpačkami (sedačka+hnízdo) celokovová – 1 ks:**

* Bude obsahovat
* 1x skluzavka z třívrstvého laminátu s podestou se žebříkem
* 1x houpačkový sedák na řetězech
* 1x houpačka hnízdo
* nosná konstrukce z konstrukční oceli chráněné proti korozi zinkováním, barva komaxit, spojovací materiál pozink nebo nerez
* max. výška pádu 1 m
* dopadová plocha z kačírku vč. geotextilie

1. **Šplhací sestava jehlan, dřevěná konstrukce - 1 ks:**

* Bude obsahovat
* šikmou lezecí stěnu s průřezy a chyty
* žebřík s dřevěnými špruclemi
* pole se šplhací sítí z odolných lan
* uprostřed sestavy bude vodorovná plošinka ve výšce 1 m
* ve spodní části sestavy je volný prostor, který mohou děti využít jako úkryt
* dřevěná konstrukce z ošetřeného odolného dřeva
* zabetonovaná konstrukce sestavy do terénu
* max. výška pádu 1 m
* dopadová plocha z kačírku

1. **Kolotoč roztáčecí s volantem - 1 ks:**

* celokovová konstrukce
* plastové sedáky
* hliníková protiskluzová podlaha
* průměr kolotoče min. 1,8 m
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

1. **Kombinovaný prolézací tunel se sítí, délka min. 3 m – 1ks:**

* Bude obsahovat
* 2 x plastový prolézací tunel
* 1 x spojovací lanový tunel
* ocelové sloupky
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

1. **Certifikovaná trampolína do země s pryžovým lemem, rozměr skákací plochy min.**

**1x1m. 1 ks.**

* vč. výkopu
* vč. montáže a ukotvení

1. **Pružinová houpačka – 1 ks**

* celokovová konstrukce
* houpání zajištěno 2 ks pružinami
* dvoumístná s plastovými sedáky
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

1. **Pružinové houpadlo – 1 ks**

* materiál kov a plast
* vnější umístění rukojetí
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

**Specifikace herních prvků ul. Jáchymovská**

1. **Kolotoč roztáčecí s volantem - 1 ks:**

* celokovová konstrukce
* plastové sedáky
* hliníková protiskluzová podlaha
* průměr kolotoče min. 1,8 m
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

1. **Prolézačka tunel, délka min. 2 m – 1 ks:**

* Bude obsahovat
* 1 x plastový prolézací tunel
* ocelové sloupky
* max. výška pádu 100 cm
* bez dopadové plochy

1. **Pružinová houpačka – 1 ks**

* celokovová konstrukce
* houpání zajištěno 2 ks pružinami
* čtyřmístná s plastovými sedáky
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

1. **Pružinové houpadlo – 1 ks**

* materiál kov a plast
* vnější umístění rukojetí
* max. výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

* grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace
* technické listy jednotlivých prvků
* atesty, certifikáty, prohlášení o shodě