Příloha č. 1.2

**Specifikace herních prvků:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace herních prvků dle požadavku zadavatele.

Nové hřiště ul. Zhořelecká, p.p.č. 5815/17, 5815/27, 5815/28, Česká Lípa, doplnění herních prvků hřiště ul. Josefa Maštálka, p.p.č. 5786/4, Česká Lípa a doplnění prvků hřiště ul. Bendlova, p.p.č. 2023/1, Česká Lípa.

Součástí dodávky herních prvků jsou dopadové plochy z kačírku. Pod kačírkem bude geotextilie.

Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN 1176 a 1177.

**Specifikace herních prvků ul. Zhořelecká**

1. **Skluzavka se dvěma závěsnými kombinovanými houpačkami (sedačka+masivní dětská houpačka Baby) celokovová – 1 ks:**

* bude obsahovat
* 1x skluzavka z třívrstvého laminátu s podestou se žebříkem
* 1x houpačkový sedák na řetězech
* 1x masivní dětská houpačka Baby
* nosná konstrukce z konstrukční oceli chráněné proti korozi zinkováním, barva komaxit, spojovací materiál pozink nebo nerez
* max. výška pádu 1 m
* dopadová plocha z kačírku vč. geotextilie

1. **Betonový stůl na stolní tenis vč. síťky, s betonovou podnoží – 1 ks**

* vč. umístění a montáže

1. **Fotbalová brána celosvařená se sítí 3x2m, hloubka 1m – 2 ks**

* fotbalové branky budou splňovat ČSN, a budou zabetonované

**Specifikace herních prvků ul. Josefa Maštálka**

1. **Fotbalová brána celosvařená se sítí 3x2m, hloubka 1m – 2 ks**

* fotbalové branky budou splňovat ČSN, a budou zabetonované

1. **Ochranná fotbalová síť za fotbalové branky,** délka 30 m, výška 3 m – síla materiálu 4 mm PP, velikost oka 50 mm

* síť bude uchycena na zabetonovaných ocelových sloupcích

1. **Betonový stůl na stolní tenis vč. síťky, s betonovou podnoží – 1 ks**

* vč. umístění a montáže

**Specifikace herních prvků ul. Bendlova**

1. **Betonový stůl na stolní tenis vč. síťky, s betonovou podnoží – 1 ks**

* vč. umístění a montáže

1. **Zábavný lanový přechod - síťová přelízka stan 1 ks** - kůlová konstrukce kotvená do terénu, 2x nakloněná síť tvořící střechu konstrukce, výška pádu 1 m

* dopadová plocha z kačírku vč. geotextilie

1. **Přelízka stan, výška pádu 1 m – 1 ks**

* kládová konstrukce kotvená do terénu, lezecí stěna nakloněná s prořezávanými chyty, malovací tabule ve tvaru trojúhelníku
* dopadová plocha z kačírku vč. geotextilie

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

* grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace
* technické listy jednotlivých prvků
* atesty, certifikáty, prohlášení o shodě