Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

**Specifikace herních prvků:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace herních prvků dle požadavku zadavatele.

Nové hřiště ul. Uranová, p.p.č. 5786/8, Česká Lípa.

Součástí dodávky herních prvků jsou dopadové plochy z kačírku. Pod kačírkem bude geotextilie.

Všechny herní prvky musí odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN 1176 a 1177.

**Specifikace herních prvků ul. Uranová**

1. **Snížená jednověžová hrací sestava se skluzavkou – 1ks**

* bude obsahovat
* 1x čtyřboká věž se stříškou
* 1x laminátová skluzavka
* 1x schody
* nosná konstrukce z ošetřeného kvalitního dřeva
* konstrukce bude zabetonovaná a kotvena pomocí ocelových patek
* skluzavka laminátová, vysoce odolný HDPE
* max. výška pádu 1 m
* dopadová plocha z kačírku vč. geotextilie

1. **Pružinová houpačka – 1 ks**

* celokovová konstrukce
* houpání zajištěno 2 ks pružinami
* čtyřmístná s plastovými sedáky
* maximální výška pádu 1 m
* bez dopadové plochy

1. **Pískoviště 4x4m s rohovými sedáky, vč. písku – 1 ks**

* konstrukce z kvalitního ošetřeného dřeva
* kotvení ocelovými patkami

Nabídka bude mimo jiné obsahovat:

* grafický návrh na rozmístění prvků – vizualizace
* technické listy jednotlivých prvků
* atesty, certifikáty, prohlášení o shodě