{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["vybavení  atria","vybavení  zahrady"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"vybavení  atria","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,5],[0,0,0,4],[4,0,4,4],[3,0,3,3]]}
["Příloha č. 5 ZD"]
["Příloha č. 4 Smlouvy o dílo "]
[]
["Specifikace dodávaných herních prvků na vybavení  atria"]
["Herní prvky jsou určeny pro děti od 2 do 3 let, musí tedy odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN  1176 a 1177 a musí být určené pro děti mladší 3 let. Uvedené rozměry jsou uvedeny orientačně z důvodu zpracovaného zákresu herních prvků. "]
[]
["č. pol.","název zboží","požadované provedení","orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazují představu zadavatele (nejedná se  v žádném případě o konkrétní typy výrobku)","rozměr             Š x V x H         v m","výrobce","odkaz na webové stránky výrobce a obrázek herního prvku","prohlášení  o shodě  ANO / NE"]
["a","interaktivní domek","celoplastový domeček odolný vůči UV záření, volně stojící bez ukotvení, každá vnější strana musí nabízet jinou zábavu (např. fotbal, basketbal, čerpacví stanicí stanici, školu apod., ubnitř bude umístěn stolek nebo tabule                                  ",null,"do 1,5 xm x 1,5m x 1,5m   "]
["b ","venkovský domek s kuchyňkou","celoplastový domeček odolný vůči UV záření, volně stojící bez ukotvení,  uvnitř bude obsahovat kuchyňku                ",null,"do 1,3m x 1,2m x 1,4m   "]
["c","dětské hřiště","celoplastové odolné vůči UV záření, volně stojící bez ukotvení,  hřiště se bude skládat min. z 8 komponentů (2xskluzavka, 2x domeček nebo věž, 2x prolézačka nebo  tunel, 2x lezací nebo šplhací stěnu",null,"do 4,5m x 1,2m x 1,4m"]
["d","tunel ","celoplastový tunel odolný vůči UV záření, volně stojící bez ukotvení",null,"do 1,1m x 1,1m x 2,1m"]
["e ","zahradní set","celodřevená lavice se stolem, volně stojící bez ukotvení",null,"do 2,0m x 1,8m, max.výška  0,7m, max. výška sedáku 40cm"]
["f","piknikový stůl","celoplastový odolný vůči UV záření, volně stojící bez ukotvení, zároveň však musí být stabilní, aby nedošlo k jeho převrácení",null,"do 1,0m x 0,95m x0,55m (d x  š x v)"]
["g ","Lavička","dřevěné provedení, 3 místná s opěradlem",null,"výška sedu max.,35cm"]
[]
[]
["Nabídka bude mimo jiné obsahovat:"]
[]
["grafický návrh rozmístění prvků - v případě, že budou výrazně  změněny rozměry jednotlivých prvků z důvodu ověření odstupových  vzdáleností jednotlivých  herních prvků v daném prostoru"]

{"sheet":"vybavení  zahrady","index":1,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[4,0,4,3],[25,0,25,5],[3,0,3,5]]}
["Příloha č. 5 ZD"]
["Příloha č. 4 Smlouvy o dílo "]
[]
["Specifikace dodávaných  herních prvků na vybavení  zahrady"]
["Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 6 let, musí tedy odpovídat normě pro dětská hřiště dle ČSN EN  1176 a 1177. Uvedené rozměry jsou uvedeny orientačně z důvodu zpracovaného zákresu herních prvků. "]
[]
["č. pol.","název zboží","požadované provedení","rozměry  Š x V x H         v m","výrobce","odkaz na webové stránky výrobce  a    obrázek herního prvku","prohlášení  o shodě              a certifikát ANO / NE"]
[1,"zastřešené  pískoviště","pískoviště: konstrukce z kvalitního ošetřeného dřeva, 4 x rohové sedáky, včetně dodávky písku                   zastřešení:  4 ks ocelových sloupů, na kterých bude upevněna stínící nebo krycí plachta s možností jejího výškového  nastavení od 0 do 2m                                 ","do 4,0m x 4,0m x       0-2m"]
[2,"herní sestava","sestava bude odsahovat: 1x čtyřbokou věž se stříškou, 1x laminátovou skluzavku, 1x schody.                                                                               Nosná konstrukce z ošetřeného kvalitního dřeva, konstrukce bude zabetonována a kotvena pomoví ocelových  patek. Skluzavka bude laminátová - vysoce odolný HDPE. Bez dopadavé plochy","do 4,5m x 1,0m           max.výška pádu 1m           "]
[3,"domek s kuchyňkou","domeček bude obsahovat: kuchyňku se sporákem a dřezem pro hru s pískem, stolek a dvě lavice ( výška sedu  max. 40cm), bez podlahy. Materiál dřevo a plast.","do 2,0m x 1,2m"]
[4,"herní sestava","tvar vláček (mašinka a min. 1 vagon), mašinka bude obsahovat prolézací tunel, uvnitř osazeny lavice. Materiál kombinace dřevo  a plast","do 5,0m x 1,2m"]
[5,"pružinová  houpačka čtyřmístná","celokovová konstrukce, houpání zajištěno 2ks pružinami, čtyřmístná s plastovými sedáky, max. výška pádu 1m, bez dopadové plochy","do 4,0m x 0,3m x 0,55m (v.sedla)"]
[6,"pružinová  houpačka","např. koník nebo jiné, materiál kov a plast, vnitřní umístění rukojetí, bez dopadové plochy, max. výška pádu 100cm,","do 0,9m x 0,0m x 0,55m (v.sedla)"]
[7,"Lavička","dřevěné provedení, 3 místná s opěradlem","výška sedu max.,35cm"]
[8,"hrací lavička","ve tvaru auta s volantem, celodřevěné provedení","do 1,0m x x 0,5m"]
[9,"zahradní set","celodřevěná lavice se stolem, volně stojící bez ukotve","do 2,0m x 1,8m, max. výška stolu 0,7m"]
[10,"dětská sedací souprava","obsahuje stůl  a dvě lavice s opěradlem, stůl: kovová konstrukce a dřevěná dska, lavice- v dřevěném provedení, sedák šířky 0,35m,","do 1,5m x 1,8m"]
[11,"lavička motýl"," 2 x dřevěná lavička s opěradly (lavička z obou stran), ukotvená, výška sedáku 35cm                 boční stěny z odolného plastu vůči UV záření ve tvaru motýla","do1,0m x 0,4m"]
[12,"labyrint","sloupky: dřevěné na ocelových patkách                  výplň dřevo nebo plast odolný vůči UV záření","1,5m x 1,0m (v/d)"]
[13,"prohazovací stěna","sloupky: dřevěné na ocelových patkách           výplň dřevo nebo plast odokný vůči UV záření s min.  4 různě velké otvory","do 1,5m x 1,0m (v/D)"]
[14,"kreslící tabule s počítadlem","dřevěný rám, rám osazený do ocelových patek","do 1,5 x1,0m"]
[15,"pexeso","dřevěný rám, rám osazen do ocelových patek, destičky ze dřeva nebo odolného plastu pro venkovní použití","do 1,35m x 1,05m"]
[]
["Nabídka bude mimo jiné obsahovat:"]
[]
["grafický návrh rozmístění prvků - v případě, že budou výrazně  změněny rozměry jednotlivých prvků z důvodu ověření odstupových  vzdáleností jednotlivých  herních prvků v daném prostoru"]