**Příloha č. 1**

Dodavatel vyplní všechny údaje v tabulce označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo. V ostatních případech je nutné uvést konkrétní hodnotu (např. výkon motoru min. 110 kW – dodavatel vyplní, že nabízený automobil má výkon motoru 130 kW).

V případě, že dodavatelem nabízená vozidla nebudou splňovat technické požadavky zadavatele, dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická specifikace vozidla** | | | |
| ………………………………… Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla | | | |
| Požadované technické parametry vozidla | | | Nabízené parametry vozidla |
| Typ karoserie: | SUV | | ANO/NE |
| Počet dveří: | 5 | | Konkrétní údaj |
| Počet míst k sezení: | 5 | | Konkrétní údaj |
| Palivo: | bezolovnatý 95 oktanový benzín | |  |
| Výkon motoru [kW]: | min. 110 | | Konkrétní údaj |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | | ANO/NE |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. | | | Konkrétní údaj |
| Barva karoserie: | bílá | | ANO/NE |
| Objem zavazadlového prostoru - měřený metodou VDA v dm³ | min. 500 l | | Konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | Min. 2 roky nebo 100 000 km | | Konkrétní údaj |
| Světlá výška: | Min. 170 mm | | Konkrétní údaj |
|  |  | |  |
|  | | |  |
|  | |  |  |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** | | |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky  (výbava vozidla) | | | Splnění požadované výbavy |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu včetně možnosti vypnutí kontrolky | | | ANO/NE |
| Elektronický stabilizační systém | | | ANO/NE |
| Imobilizér | | | ANO/NE |
| Posilovač řízení | | | ANO/NE |
| Volant nastavitelný ve 2 osách | | | ANO/NE |
| Denní svícení | | | ANO/NE |
| Signalizace vzdálenosti při parkování, vizuální a akustická čidla vpředu a vzadu | | | ANO/NE |
| Klimatizace | | | ANO/NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 2 klíče s ovládáním) | | | ANO/NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | | | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka | | | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | | | ANO/NE |
| Palubní počítač plně v českém jazyce | | | ANO/NE |
| Rádio originální z výroby integrované v palubní desce - komunikace plně v českém jazyce | | | ANO/NE |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) | | | ANO/NE |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | | | ANO/NE |
| Středová loketní opěrka vpředu | | | ANO/NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | | | ANO/NE |
| Vkládané koberce z originálního příslušenství výrobce | | | ANO/NE |
| Minimálně plnohodnotná rezerva - včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | | | ANO/NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | | | ANO/NE |
|  | |  |  |