**Příloha č. 1**

Dodavatel vyplní všechny údaje v tabulce označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo. V ostatních případech je nutné uvést konkrétní hodnotu (např. výkon motoru min. 110 kW – dodavatel vyplní, že nabízený automobil má výkon motoru 130 kW).

V případě, že dodavatelem nabízená vozidla nebudou splňovat technické požadavky zadavatele, dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.

|  |
| --- |
| **Technická specifikace vozidla** |
| ………………………………… Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla |
| Požadované technické parametry vozidla  | Nabízené parametry vozidla |
| Typ karoserie: | SUV | ANO/NE |
| Počet dveří: | 5 | Konkrétní údaj |
| Počet míst k sezení: | 5 | Konkrétní údaj |
| Palivo: | bezolovnatý 95 oktanový benzín |  |
| Výkon motoru [kW]: | min. 110 | Konkrétní údaj |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | ANO/NE |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.  | Konkrétní údaj |
| Barva karoserie: | bílá | ANO/NE |
| Objem zavazadlového prostoru - měřený metodou VDA v dm³  | min. 500 l | Konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | Min. 2 roky nebo 100 000 km | Konkrétní údaj |
| Světlá výška: | Min. 170 mm | Konkrétní údaj |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| **Požadovaná bezpečnostní a funkční výbava:** |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (výbava vozidla) | Splnění požadované výbavy  |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu včetně možnosti vypnutí kontrolky | ANO/NE |
| Elektronický stabilizační systém | ANO/NE |
| Imobilizér | ANO/NE |
| Posilovač řízení | ANO/NE |
| Volant nastavitelný ve 2 osách  | ANO/NE |
| Denní svícení  | ANO/NE |
| Signalizace vzdálenosti při parkování, vizuální a akustická čidla vpředu a vzadu | ANO/NE |
| Klimatizace  | ANO/NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 2 klíče s ovládáním) | ANO/NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM v českém jazyce | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka | ANO/NE |
| Elektricky ovládaná boční okna vpředu i vzadu | ANO/NE |
| Palubní počítač plně v českém jazyce | ANO/NE |
| Rádio originální z výroby integrované v palubní desce - komunikace plně v českém jazyce | ANO/NE |
| Výškově a podélně nastavitelná sedadla vpředu (min. mechanicky) | ANO/NE |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | ANO/NE |
| Středová loketní opěrka vpředu | ANO/NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | ANO/NE |
| Vkládané koberce z originálního příslušenství výrobce | ANO/NE |
| Minimálně plnohodnotná rezerva - včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | ANO/NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | ANO/NE |
|  |  |  |